# Instrukcja obsługi – Kamera szpiegowska WiFi XJ4391

## 1. Zawartość zestawu

• Kamera WiFi mini XJ4391

• Kabel do ładowania USB

• Uchwyt / mocowanie

• Instrukcja obsługi

## 2. Specyfikacja techniczna

• Model: XJ4391

• Rozdzielczość: Full HD 1080p

• Obiektyw: 90° (przykład)

• Zasilanie: wbudowany akumulator Li-ion 3.7 V

• Ładowanie: przez USB (5 V)

• Slot na kartę microSD: do 128 GB

• Łączność WiFi: 2.4 GHz

• Funkcje: detekcja ruchu, widzenie nocne, zapis cykliczny, aplikacja mobilna

## 3. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

• Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję.

• Nie używaj urządzenia w wilgotnych warunkach ani pod wodą.

• Unikaj wysokich temperatur.

• Używaj tylko zalecanych akcesoriów zasilających.

• Nie rozbieraj urządzenia.

• Trzymaj kamerę z dala od dzieci.

## 4. Włączanie i konfiguracja WiFi

• Naładuj kamerę do pełna.

• Włącz kamerę przyciskiem ON/OFF.

• Zainstaluj aplikację mobilną (np. HomeEye / V380 itp.).

• Połącz się z siecią WiFi kamery.

• W aplikacji dodaj kamerę i połącz z lokalnym WiFi.

• Ustaw hasło dostępu do urządzenia (jeśli wymagane).

## 5. Obsługa i nagrywanie

• Włóż kartę microSD (sformatowaną).

• W aplikacji wybierz tryb nagrywania lub detekcji ruchu.

• Tryb nocny IR aktywuje się automatycznie przy słabym świetle.

• Możesz zdalnie oglądać obraz z aplikacji lub przez sieć lokalną.

• Wycisz lub wyłącz diody LED dla trybu ukrytego (jeśli dostępne).

## 6. Konserwacja i przechowywanie

• Czyść kamerę miękką ściereczką.

• Unikaj zalania i kurzu.

• Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu.

• Odłącz ładowarkę po zakończeniu ładowania.

• Wyjmij kartę pamięci przy długim nieużywaniu.